на Nissan Teana 2007г. самоадаптация не прошла, клиент два дня катался, потом ланч справился правда со второй попытки.
Если сканером будешь делать, я делал так:
1. Выбрать в меню двигатель.
2. Проверить нет ли ошибок.
3. Выбрать функцю WORK SUPPORT.
4. Выбрать функцию Idle Air Volume Learn
5. Двигатель прогреть до 80-95 град,выключить все нагрузки, напряжение АКБ 12,9В
руль установить в прямом положении.
6. В меню Idle Air Volume Learn нажимаем ОК.
7. Ждём 5 мин.
8. Через 5мин. на экране выскакивает надпись INCMP
9. Заводим машину и нажимаем ОК, ждём 5мин. (обороты 1200-1500)
10. Через 5мин. проходит адаптация и обороты падают в 750 об/мин.
11. Поработает двигатель 1-2 мин. и заглушить, опять заводим ВСЁ ОК хол-ход 700об/мин.
Адаптация дросельной заслонки произведена.
Удачи!!