на Nissan Teana 2007г. самоадаптация не прошла, клиент два дня катался, потом ланч справился правда со второй попытки.   
Если сканером будешь делать, я делал так:  
1. Выбрать в меню двигатель.  
2. Проверить нет ли ошибок.  
3. Выбрать функцю WORK SUPPORT.  
4. Выбрать функцию Idle Air Volume Learn  
5. Двигатель прогреть до 80-95 град,выключить все нагрузки, напряжение АКБ 12,9В  
руль установить в прямом положении.  
6. В меню Idle Air Volume Learn нажимаем ОК.  
7. Ждём 5 мин.   
8. Через 5мин. на экране выскакивает надпись INCMP  
9. Заводим машину и нажимаем ОК, ждём 5мин. (обороты 1200-1500)  
10. Через 5мин. проходит адаптация и обороты падают в 750 об/мин.  
11. Поработает двигатель 1-2 мин. и заглушить, опять заводим ВСЁ ОК хол-ход 700об/мин.  
Адаптация дросельной заслонки произведена.  
Удачи!!